C1 HEEA PA 90deg10^{-4}

ergs/cm**2-s-str-eV dEF10^{-4}

10^{-4}

5800

10600

15400

20200

25000

velocity km/sec

-322.5

-315.0

-307.5

-300.0

-292.5

nano Tesla nTCL-1 Bx comp

Sensor Data

-320

-310

-300

-290

nTCL-2 Bx comp nTCL-3 Bx comp

2003/205

1000

-330

nTCL-4 Bx comp

01:10

01:13

01:16

01:19

01:22

01:25

01:28