Log Power Spectral Density (nT^2/Hz)

Data from step 5: Calibrated data in SR2 system (nT) with DC N= 512 dt= 20.480 s df= 0.0488 Hz Fc= 0.10 F1= 0.00 F2= 12.50

Fs Srasc Sdec 0.248739 94.52 -72.29 0.250045 92.14 -71.97 0.249580 92.70 -72.39 0.249410 92.58 -72.42

06:00 07:00 08:00 09:00 0 2 4 6 8 10 12

Frequency (Hz)

Rumba (1)

06:00 07:00 08:00 09:00 0 2 4 6 8 10 12

Salsa (2)

06:00 07:00 08:00 09:00 0 2 4 6 8 10 12

Samba (3)

06:00 07:00 08:00 09:00 0 2 4 6 8 10 12

Tango (4)

06:00 07:00 08:00 09:00 -6

-4

-2

Log Power, nT2

0.2 - 12.5 Hz

06:00 07:00 08:00 09:00 0 100 200 300 400 500

Bperp DC, nT

1 2 3 4

CENTRE d’ETUDE des ENVIRONNEMENTS TERRESTRE ET PLANETAIRES CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

CLUSTER/STAFF-SC Bz Julian Day 555: 9/July/2001

CLUSTER_ROPLOT/STAFF/cospectro/visuspectro4.ps P.Robert - V.Jun.2001 Production date : 22/November/2001 01:14

U.T.